Vragenlijst risico’s terreinomstandigheden

Controleer het terrein een paar dagen voor elke werkdag op bijzondere risico's. In dit formulier zijn suggesties gegeven. Bedenk zelf (in overleg met de terreineigenaar) welke bijzondere risico’s van toepassing kunnen zijn op de werklocatie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Locatiegegevens** | **Datum werkdag** | **Hoeveel****personen** | **Werkzaamheden** |
| **Werklocatie**  |
|  |  |  |  |
| **Inspectie terrein** | **Datum Inspectie** | **Opmerkingen** |
| **Inspectie door** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Risico’s/gevaar van terreinomstandigheden |
| **Structurele bijzondere risico’s** | **Maatregelen**  | **Wie neemt de maatregelen**  |
| Werkplek met veel publiek; bezoekerscentrum, picknickplek, toegangswegen en paden. |  |  |
| Aanwezigheid van veel en gevaarlijk ‘dood hout’. |  |  |
| In- en uitritten |  |  |
| Werkplek langs een weg (altijd werken overeenkomstig VRIE 51) |  |  |
| Werkplek met hellingen of taluds |  |  |
| Aanwezigheid van obstakels op de werkplek (b.v. niet zichtbare palen in rietland) |  |  |
| Aanwezigheid van hoogspanningsmasten en ondergrondse kabels en leidingen. |  |  |
| Mogelijk aanwezigheid van oude oorlogsmunitie op de werkplek. |  |  |
| …... |  |  |
| **Recente bijzondere risico’s** | **Maatregelen**  | **Wie neemt de maatregelen**  |
| Stormschade, schade of verzadiging na hevige regenval, andere schade door weersomstandigheden |  |  |
| Opslag van hout (b.v. instabiele houtstapels) |  |  |
| Gevaarlijk afval, vandalisme, criminaliteit. |  |  |
| Aanwezige veroorzakers van ziekten; vervuild water of grond, berenklauw, wespennesten, teken, ratten(urine), enz. |  |  |
| Demonstraties of protesten tegen de uit te voeren werkzaamheden. |  |  |
| Draagkracht van de grond (rietland, moeras), gladde hellingen of taluds. |  |  |
| Aanwezigheid van vee (met name stieren); aanwezigheid van wild (met name zwijnen) |  |  |
| …... |  |  |